|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Додаток  до рішення виконавчого комітету  Козелецької селищної ради  від 25 червня 2021 року  № 225-14/VIII | | | |
|  | | | **Козелецький селищний голова** | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Бригинець** | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  **на поточний ремонт асфальтного покриття по вул. Горбача**  **в селі Єрків Чернігівської області** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Комісія у складі:  1. Моцьора Володимира Васильовича – заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності;  2. Карася Олексія Олексійовича – майстра цеху КП «Козелецьводоканал»;  3. Полов’яна Олега Івановича – головного спеціаліста з ЖКГ відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради;  4. Бреус Оксани Петрівни – головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради;  5. Василенка Миколи Миколайовича – головного спеціаліста із земельних відносин відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради  провели обстеження асфальтного покриття дороги по вул. Горбача в селі Єрків Чернігівської області. В результаті обстеження виявлено ряд пошкоджень окремих ділянок дорожнього покриття.  Комісія вважає, що необхідно терміново, для запобігання подальшого руйнування покриття, провести поточний ремонт дороги з метою створення комфортних умов для переміщення мешканців на транспортних засобах. | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт - звичайні | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | | 100м2 | 1,083 |  | |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-4-1 | | 100м2 | -1,083 |  | |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | | 100м2 | 1,083 |  | |
|  | | | | | | |

Акт підписали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Моцьор В.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карась О.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полов’ян О.І.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бреус О П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Василенко М. М.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Л.О.Набільська