|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Додаток 1  до рішення виконавчого комітету  Козелецької селищної ради  від 22 грудня 2021 року  № 436-26/VIII | | | |
|  | | | **Козелецький селищний голова** | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Бригинець** | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  **на облаштування майданчика по вул. Богдана Хмельницького**  **в селі Новики Чернігівської області** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Комісія у складі:  1. Моцьора Володимира Васильовича – заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності;  2. Карася Олексія Олексійовича – майстра цеху КП «Козелецьводоканал»;  3. Полов’яна Олега Івановича – головного спеціаліста з ЖКГ відділу проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради;  4. Бреус Оксани Петрівни – головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради;  5. Василенка Миколи Миколайовича – головного спеціаліста із земельних відносин відділу земельних відносин та комунальної власності селищної ради  провели обстеження частини вулиці Богдана Хмельницького в селі Новики Чернігівської області з метою облаштування майданчика. В результаті обстеження виявлено значну кількість пнів, що потребують корчування та вивезення.  Комісія вважає, що з метою облаштування майданчика, необхідно терміново провести роботу з корчування та вивезення пнів по вулиці Богдана Хмельницького в селі Новики. | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт - звичайні | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Корчування пнів у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю до 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см. | | 100 пнів | 0,2 |  | |
| 2 | Корчування пнів у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю до 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см. | | 100 пнів | 0,03 |  | |
| 3 | Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.) | | 100 ям | 0,23 |  | |
| 4 | Вивезення пнів тракторними причепами 2т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см. | | 100 шт. | 0,2 |  | |
| 5 | Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів (понад 100м) тракторними причепами 2т, діаметр дерев до 32 см. | | 100 шт | 0,2 |  | |
| 6 | Вивезення пнів тракторними причепами 2т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см. | | 100 шт | 0,03 |  | |
| 7 | Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів ( понад 100м) тракторними причепами 2т, діаметр дерев понад 32 см. | | 100 шт | 0,03 |  | |
| 8 | Висипка піску для майданчика з розрівнюванням | | 100 м3 | 0,3 |  | |

Акт підписали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Моцьор В.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карась О.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полов’ян О.І.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бреус О П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Василенко М. М.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Л.О.Набільська