|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Додаток  до рішення виконавчого комітету  Козелецької селищної ради  від 21 вересня 2023 року  № 1180-65/VIII  ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | | **Козелецький селищний голова** | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Бригинець** | | | |
|  | | | (посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
| **на ремонт** покрівлі будівлі старостату села Савин Козелецької селищної ради,  за адресою: с. Савин, вул. Центральна, 75, Чернігівської області  **Складений на підставі** акта обстеження  **Роботи проводяться** власними силами  **Обсяги робіт:**: | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат матеріалу | | Кількість | Одиниця  виміру | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Демонтаж покрівлі з шиферу | | м² | 450 |  | |
| 2. | Влаштування гідробар’єру   * гідробар’єр | | м²  м² | 450  500 |  | |
| 3. | Монтаж контробрешітки   * рейка дерев’яна (30х50) * цвяхи (100) | | м²  м³  кг | 450  0,45  10 |  | |
| 4. | Монтаж обрешітки   * дошка (100х30) * цвяхи (100) | | м²  м³  кг | 450  4  10 |  | |
| 5. | Монтаж покрівлі   * профнастил ПК20 * саморіз для профнастилу | | м²  м²  шт. | 450  502,73  1500 |  | |
| 6. | Монтаж планки гребеня даху   * планка гребеню даху * саморіз для профнастилу * ущільнювач під планку гребеню даху | | м  м  шт.  м | 50  25  125  100 |  | |
| 7. | Монтаж планки снігоутримувача   * планка снігоутримувача * саморіз для профнастилу | | м  м  шт. | 56  28  125 |  | |
|  | | | | | | |

Склав :

Завідувач господарства

господарчої групи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Данішевський А.Б.

Перевірив:

Начальник відділу проектування,

містобудування, архітектури та ЖКГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Науменко О.М.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Людмила НАБІЛЬСЬКА